**Część I Załącznik nr 1**

Wartość szacunkowa: 53 090,00 zł netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Ilości** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Chłodziarko-zamrażarka, dwudrzwiowa, obustronny montaż drzwi, z ukrytymi uchwytami, kolor stalowy, zamrażalnik dolny. Pojemność chłodziarki od 140 do 155 litrów, pojemność zamrażarki od 50 do 55 litrów, kolor wnętrza biały z powłoką antybakteryjną, półki ze szkła hartowanego, w chłodziarce 3 półki, szuflada na warzywa, 3 balkoniki na drzwiach; w zamrażarce 2-3 szuflady. Technologia chłodzenia chłodziarki No Frost, automatyczne rozmrażanie chłodziarki, klasa energetyczna minimum A+, wymiary: wysokość: od 136 do145 cm; szerokość: od 54 do 60 cm; głębokość: od 54 do 60 cm. | Szt. | 29 |  |  |  |  |
| 2 | Chłodziarko-zamrażarka jednodrzwiowa lub dwudrzwiowa, obustronny montaż drzwi, z ukrytymi uchwytami, kolor stalowy lub biały. Zamrażalnik wewnętrzny lub zewnętrzny. Pojemność chłodziarki od 73 do 86 litrów, pojemność zamrażarki od 9 do 14 litrów. Kolor wnętrza biały z powłoką antybakteryjną. 2-3 półki ze szkła hartowanego w chłodziarce, szuflada na warzywa, 2-3 balkoniki na drzwiach. Technologia chłodzenia chłodziarki No Frost, automatyczne rozmrażanie chłodziarki. Klasa energetyczna minimum A+, wymiary: wysokość: od 82 do 85 cm; szerokość: od 47 do 55 cm; głębokość: od 48 do 56 cm. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Czajnik bezprzewodowy o pojemności 0,8 do 1,7 litra, moc 1100-2400W z wyjmowalnym filtrem, automatycznym wyłącznikiem, zabezpieczeniem przed przegrzaniem, płaskim urządzeniem grzewczym, przezroczystym wskaźnikiem poziomu wody, obrotową podstawą. Z tworzywa sztucznego, w kolorze białym lub stalowym. | Szt. | 35 |  |  |  |  |
| 4 | Kuchnia gazowa; płyta grzewcza gazowa – czteropalnikowa, ruszty żeliwne, zabezpieczenie przeciw wypływowe gazu, zapalacz gazu w przycisku. Piekarnik - gazowy, pojemność 58-66 litra; zabezpieczenie przeciw wypływowe gazu, „chłodne drzwi piekarnika”, wskaźnik temperatury w piekarniku; wyposażenie: jedna głęboka półka blaszana, jedna półka siatkowa. Klasa energetyczna: minimum A. Wymiary: szerokość: 50-60 cm, wysokość: 65-85 cm, głębokość: 50-60 cm. podłączenie do zasilania 230V, standardowy kabel zasilający, kolor biały lub szary. | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Pralka automatyczna, wolnostojąca, sposób załadunku od przodu, pojemność bębna od 4 do 6 kg, zużycie wody 40-45 litrów, maksymalna prędkość wirowania 1000-1200 obr./min. Wymiary głębokość: od 40 do 45 cm, szerokość: 60 cm, wysokość: 85 cm; klasa efektywności energetycznej minimum A++, zabezpieczenie przed wypływem piany, opcja krótkiego prania. | Szt. | 14 |  |  |  |  |
| 6 | Odkurzacz o mocy silnika 900W, klasa odkurzania powierzchni twardych A-C; klasa energetyczna A-B; klasa reemisji kurzu A, rodzaj filtrów HEPA H13. Pojemność pojemnika na kurz 4 litry; worki wymienne, długość przewodu 7-9 m, rura metalowa dwuczęściowa, teleskopowa. Uchwyt do przenoszenia u góry. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 7 | Żelazko przewodowe, parowe, o mocy 2200 – 2400W, stopa ceramiczna lud stalowa lub szafirowa, samoczyszcząca z powłoką zabezpieczającą przed przywieraniem. Temperatura regulowana pokrętłem. Wyrzut pary od 120-170 g/min. System bezobsługowy anticalc, anty wapienny. Blokada kapania. Funkcja automatycznego wyłączania się. Kabel obrotowy. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8  …………….. |

**Część II Załącznik nr 1**

Wartość szacunkowa: 5 400,00 zł netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Ilości** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Kuchenka mikrofalowa zasilana prądem 230V; o mocy wyjściowej minimum 1050W; o pojemności minimum 26 litrów lud większej, sterowana manualnie, z 5 poziomową regulacją mocy włącznie z rozmrażaniem; wykonana ze stali nierdzewnej. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Robot kuchenny (planetarny) o mocy silnika minimum 1000W; posiadający misę roboczą o pojemności minimum 3,9 litrów; posiadający funkcje mieszania, ubijania piany i zagniatania ciasta; posiadający w wyposażeniu hak do zagniatania ciast, końcówkę do mieszania, końcówkę do ubijania. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Szatkownica do warzyw; zasilana prądem 230V; o mocy minimum 500W; o wydajności minimalnej 40 kg/h; posiadająca otwór wsadowy główny ora otwór o kształcie cylindrycznym; wyposażona w hamulec silnikowy zapewniający zatrzymanie silnika w momencie otwarcia pokrywy; wyposażona w zestaw tarcz tnących o następujących parametrach: plastry 2 i 5 mm, wiórki 1,5 i 9 mm, słupki 2 x 6 mm, tarcie ziemniaków. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8  ……………. |

**Część III Załącznik nr 1**

Wartość szacunkowa: 1 440,00 zł netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Ilości** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Blender o mocy minimum 700W, stopnie prędkości odwirowywania soku co najmniej 10, funkcja Turbo, zabezpieczenie przed zwolnieniem końcówek w trakcie pracy, metalowa nasadka miksująca. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Maszynka do mielenia mięsa o mocy nominalnej silnika 260W, moc szczytowa 1900W, wydajność mielenia 2,5 kg/min., zabezpieczenie chroniące silnik przed zniszczeniem w przypadku zablokowania. W zastawie 3 rodzaje sit, nóż oraz nasadka masarska do kiełbas. | Szt. | 3 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8  …………….. |

**Część IV Załącznik nr 1**

Wartość szacunkowa: 950,00 zł netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Ilości** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Blender o mocy silnika nie mniejsza niż 750W; w zestawie z pojemnikiem z nożem, umożliwiającym siekanie (rozdrabnianie, szatkowanie) o pojemności 500 ml; funkcja turbo, ostrza wykonane ze stali nierdzewnej; zasilanie sieciowe; stopa miksująca, która zapobiega rozpryskiwaniu rozdrabnianego produktu; mechaniczna-płynna regulacja obrotów (obroty regulowane poprzez siłę nacisku na przycisk sterowania). | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Patelnia elektryczna o mocy nie mniejszej niż 1800W; o pojemności 5 – 5,5 litra. Wymiary: 38 x 30 cm, głębokość 7 cm. Możliwość mycia w zmywarce. Nie nagrzewające się uchwyty; wzmocnione dno do równomiernego przenoszenia ciepła na całej powierzchni patelni. Wykończenie powierzchni wewnętrznej: powłoka ceramiczna nieprzywierająca/ antyadhezyjna, bez PTFE. Termostat zdejmowalny nasadkowy z płynną temperatury do min. 200ºC. Wyposażona w pokrywę szklaną, żaroodporną z obręczą ze stali nierdzewnej do łatwej kontroli wizualnej. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Płyta grzejna wolnostojąca elektryczna, 1 pole grzewcze, wykonana ze stali nierdzewnej; posiada lampkę kontrolną, płynna regulacja temperatury; zabezpieczenie przed przegrzaniem. Kolor srebrny/inox lub czarny. Wymiary: szerokość 22-30 cm; głębokość 20-30cm; wysokość 60-10 cm. Średnica pola grzewczego 18-20 cm. Moc nie mniejsza niż 1,5 kW. Wyposażona w antypoślizgowe nóżki. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8  …………….. |

**Część V Załącznik nr 1**

Wartość szacunkowa: 2 300,00 zł netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Ilości** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Zamrażarka szufladowa w kolorze białym lub srebrnym o pojemności powyżej 300 litrów; o wymiarach: wysokość minimum 170 cm, szerokość max. 70 cm, głębokość max. 80 cm; wyposażona w 6 lub 7 półek lub szuflad. Zdolność zamrażania minimum 20 kg/ 24 h. Czas utrzymania temperatury w przypadku braku zasilania 12-25 godzin; bezszronowa; zmiana kierunku otwierania drzwi; regulowane nóżki. Sterowanie i wyświetlacz - elektroniczne. Klasa energetyczna minimum A+; alarm (wskaźnik) niedomkniętych drzwi i wzrostu temperatury. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8  …………….. |

**Część VI Załącznik nr 1**

Wartość szacunkowa: 1 700,00 zł netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Ilości** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Chłodziarka wysokość od 185 do 187 cm, szerokość od 59 do 61 cm, głębokość od 69 do 70 cm. Pojemność chłodzenia minimum 360 litrów. Posiada minimum 5 półek, i minimum 4 balkoniki na drzwiach, obustronny montaż drzwi, Klasa energetyczna minimum A+. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8  …………….. |

**Część VII Załącznik nr 1**

Wartość szacunkowa: 200,00 zł netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Ilości** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Waga elektroniczna, rodzaj zasilania: baterie AAA, maksymalna waga: 5 kg; dokładność pomiaru: 1 g; jednostki pomiarowe: g; możliwość tarowania; wskaźnik niskiego poziomu baterii; wskaźnik przeciążenia; stalowa platforma (szalka); wyświetlacz LCD. | Szt. | 4 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8  …………….. |

**Część VIII Załącznik nr 1**

Wartość szacunkowa: 350,00 zł netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Ilości** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Lodówka elektryczna przenośna, turystyczna z funkcja chłodzenia i grzania, moc minimalna 30W, pojemość maksymalna 12 litrów, waga maksymalna 4 kg. Zasilana z gniazda zapalniczki samochodowej lub 220-240V. Utrzymuje temperaturę przynajmniej 15°C poniżej temperatury otoczenia, grzanie min. do 40°, zachowuje temperaturę minimum 1 godzinę po odłączeniu zasilania. Wyposażona w regulowany pas na ramię z elementami antypoślizgowymi. Wyposażona w gumową uszczelkę. Możliwość otwierania jedna ręką. W wieku lodówki miejsce dla przewodu zasilającego. Kontrolki świetlne trybu pracy. Przewody zasilające długości minimum 2,5 m. W zestawie z przewodem zasilającym 12V, przewodem zasilającym 220-240V, pasem na ramię, wkładami chłodzącymi minimum 2 szt. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8  ……………. |

**Część IX Załącznik nr 1**

Wartość szacunkowa: 162,60 zł netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Ilości** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Kuchenka elektryczna wykonana ze stali nierdzewnej, 1 punkt grzejący, o mocy 1500V, napięcie zasilania 230V, wyposażona w światło sygnalizacyjne oraz automatyczny wyłącznik bezpieczeństwa oraz nóżki antypoślizgowe, kolor: srebrno-czarny. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8  ……………. |

**Część X Załącznik nr 1**

Wartość szacunkowa: 2 265,00 zł netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Ilości** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca o pojemności 20 litrów, o wymiarach: głębokość: 40 cm, szerokość: 46 cm, wysokość: 30 cm. W kolorze stalowym lub szarym; sterowanie elektroniczne; maksymalna moc mikrofal: 800W; funkcje podstawowe: gotowanie, podgrzewanie, rozmrażanie. | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Młynek do kawy, noże ze stali nierdzewnej, 2-skrzydłowe, pojemność 75 g, wydajność 150g/min; antypoślizgowe nóżki, zabezpieczenie przed uruchomieniem bez pokrywy; pulsacyjny sposób mielenia, plastikowa obudowa. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| 3 | Chłodziarko-zamrażarka, kolor biały, wysokość do 205 cm, szerokość do 60 cm, klasa energetyczna minimum A+, system No Frost, pojemność chłodziarki co najmniej 269 l, pojemność zamrażarki co najmniej 98 l, ilość drzwi: 2, ilość szuflad zamrażarki: 3, ilość półek chłodziarki: 3 i 2 szuflady, półki szklane, zamrażarka na dole | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8  ……………. |

**Część XI Załącznik nr 1**

Wartość szacunkowa: 100,00 zł netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Ilości** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Młynek do kawy, o mocy 150W, pojemności 50 g, zasilanie 230V/50Hz | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8  ……………. |

**Część XII Załącznik nr 1**

Wartość szacunkowa: 324,00 zł netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Ilości** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Płyta elektryczna, pokryta szklaną ceramiką o mocy 2200 W. | Szt. | 2 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8  ……………. |

**Część XIII**

Wartość szacunkowa: 653,73 zł netto

**Załącznik nr 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Ilości** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Lodówka o pojemności 102 litry, wysokość do 85 cm, szerokość do 50 cm, głębokość do 50 cm, klasa energetyczna A+, pojedyncze drzwi, w wyposażeniu dwie szklane półki pełnej szerokości z obramowaniem, wewnętrzna strona drzwi chłodziarki wyposażona w balkoniki, funkcja automatycznego rozmrażania, zmiana kierunku drzwi, klasa klimatyczna N, ST, pojemnik na warzywa pełnej szerokości, poziom hałasu max 37dB, pojedyncze drzwi, liczba agregatów: 1, liczba termostatów: 1, | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| 2 | Cyrkulator powietrza podłogowy, stojący z metalowym śmigłem o średnicy co najmniej 45 cm, liczba łopat śmigła: 3, 3 zakresy prędkości, regulacja kąta nachylenia, przechylna głowica, regulacja wysokości, stabilna podstawa, moc 170W/180W, metalowa obudowa i osłona, sterowanie mechaniczne, rodzaj wykończenia: chrom, | Szt. | 1 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8  ……………. |

**Część XIV Załącznik nr 1**

Wartość szacunkowa: 7 500,00 zł netto

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **J.m.** | **Ilości** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT** | **Wartość brutto** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | Czajnik elektryczny metalowy bezprzewodowy z płaską płytą grzejną o mocy minimum 2300W o pojemności minimum 1,7 l. Zatrzaskiwana pokrywa, filtr antywapniowy, który całkowicie przylega do ścianki czajnika, wskaźnik poziomu wody, automatyczne wyłączanie po zagotowaniu, obrotowa podstawka, zabezpieczenie przed włączeniem pustego czajnika. | Szt. | 15 |  |  |  |  |
| 2 | Czajnik elektryczny szklany, z płaską płytą grzejną wykonaną ze stali szlachetnej, o pojemności minimum 1,7 l, wyraźny wskaźnik poziomu wody, automatyczne wyłączanie po zagotowaniu, wyposażony w blokadę uniemożliwiającą również włączenie pustego czajnika oraz filtr , obrotowa podstawka, lampka informująca o zagotowaniu wody, nie wydziela przykrego zapachu. | Szt. | 45 |  |  |  |  |
| 3 | Grzejnik olejowy elektryczny o mocy 2500W, na kółkach w kształcie kaloryfera z termostatem automatycznym, 3 poziomy grzania, z zabezpieczeniem przed przegrzaniem, 8-11 żeberek. | Szt. | 7 |  |  |  |  |
| 4 | Wentylator biurkowy, 3 prędkości nawiewu, składana konstrukcja, ruchoma czasza- zakres obrotu 90o, regulacja ustawienia czaszy, wysokość od 50 do 55 cm, średnica śmigła od 28 do 32 cm, moc minimum 40W, napięcie 220-240 V 50Hz. | Szt. | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Wentylator stojący, zakres obrotu 90 stopni, trzy prędkości, regulacja wysokości max. 135 cm, średnica śmigła od 38 do 45 cm, podkładki antypoślizgowe, możliwość regulacji ustawień czaszy, regulacja kata nachylenia głowicy, metalowa osłona śmigła z możliwością demontażu i czyszczenia śmigła, moc minimum 50W, kolor biały. | Szt. | 15 |  |  |  |  |
| Suma wartości brutto kolumna 8  ………….. |