**Wymagania dla systemu transmisji alarmu:**

1. Urządzenia do transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych

zainstalowane przez Wykonawcę muszą posiadać certyfikaty zgodności z normą

zharmonizowaną EN 54-21:2006 (PN-EN 54-21:2009).

2. System musi zapewnić możliwość zmiany ilości użytkowników bez wpływu na jakość

transmisji, w momencie wystąpienia problemów w transmisji, układ powinien zapewnić

generowanie sygnału błędu.

3. Urządzenia do transmisji alarmów muszą spełniać Polskie Normy dotyczące sprawdzania

interfejsów systemu transmisji, kompatybilności elektromagnetycznej, badań

środowiskowych.

4. System musi spełniać wymagania określone przez Komendanta Głównego PSP w

opracowaniu pt.: „Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania

przez Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej sposobu

połączeń urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych sytemu sygnalizacji pożarowej z obiektem

Komendy Państwowej Straży Pożarnej lub wskazanym przez właściwego miejscowo

Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej” Warszawa lipiec

2013 r.

**1) Obowiązki Wykonawcy:**

1. terminowe przekazanie systemu transmisji alarmu do eksploatacji i zapewnienie jego

odbioru przez właściwe służby PSP.

2. zabezpieczenie dokumentacji monitorowania chronionych obiektów Zamawiającego.

3. całodobowe monitorowanie systemu przesyłania sygnałów alarmowych z chronionych

obiektów.

4. utrzymanie w stałej sprawności technicznej wszystkich urządzeń systemu alarmowego

objętego umową.

5. przystąpienie do usuwania awarii najpóźniej do 1 godziny od momentu zgłoszenia,

6. przyjmowanie zgłoszeń o awariach przez 24 godziny na dobę przez cały rok.

7. informowanie Sekcji BHP i ochrony Ppoż. UP w Lublinie na bieżąco o problemach i wszelkich awariach związanych z działalnością systemu oraz pomoc przy ich rozwiązywaniu.

8. ponoszenie kosztów wszystkich części zamiennych i materiałów koniecznych do bieżącej

konserwacji systemu.

9. opracowanie i dostarczenie niezbędnej instrukcji postępowania dla pracowników

Zamawiającego.

10.przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego zatrudnionych w obiektach

wymienionych poniżej w obsłudze zainstalowanego przez Wykonawcę sprzętu.

11.Oddzwanianie na podane numery telefonów na poszczególnych obiektach w przypadku włączenia się I stopnia alarmowania pożarowego.